


吴桥县雪松纤维素有限公司地块
土壤污染状况调查报告
（公示版）
1项目背景
吴桥县雪松纤维素有限公司地块位于吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路南。地块所在区域2012年之前为农田，2012年吴桥县雪松纤维素有限公司开始建设，2014年建成投产，主要是利用棉短绒生产羧甲基纤维素，年产量约5000吨。厂区占地面积18526.0m2（约合27.8亩），主要建构筑物包括仓库、生产车间、原料罐区、污水处理站、锅炉房等。2017年6月吴桥县雪松纤维素有限公司暂时停产，厂区大部分至今均处于闲置状态，仅仓库于2019年开始存放东邻河北超垚润化工有限公司原料精蒽。
地块土地使用权人已于2019年变更为吴桥博赛纤维素有限公司，拟继续利用现有厂房和设施生产羧甲基纤维素，生产工艺不发生变化，地块用地性质仍为工业用地。根据《土壤污染防治法》第六十七条，土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。吴桥县雪松纤维素有限公司属于重点行业企业，现土地使用人进行转让，根据相关法律要求，为掌握地块当前土壤环境质量，需要开展土壤污染状况调查工作。
2现场采样和检测
我单位于2021年3月17日~2021年3月24日对项目地块进行了钻探采样，地块采用判断布点法共布设14个土壤采样点位，共采集土壤样品63组，另有8组现场平行样；采集6组地下水样品，另有1组现场平行样。
本项目采集的所有土壤样品全部由经计量认证合格的河北百润环境检测技术有限公司实验室进行检测分析，目前已提供了全部检测样品的检测报告及质控报告。
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（1）土壤
采样分析阶段由河北靓源环保工程有限公司委托河北百润环境检测技术有限公司进行采样，采用专业判断布点法，在地块内共设置13个土壤采样点，单个点位单元面积1425.1m2，于2021年3月17日~2021年3月24日进行了现场采样，共采集土壤样品63组，另有8组土壤现场平行样品。检测因子包括重金属、硫化物、氨氮、VOCs、SVOCs、石油烃，根据检测数据统计分析结果：
地块测定的14个采样点位63个样品中，所有土壤样品重金属因子均有检出，但各检出因子的最大浓度均未超过本地块土壤调查所选用的筛选值；六价铬、VOCs全部未检出；SVOCs有苯酚、2-氯苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、异氟尔酮、蒽、菲7种因子检出，但各因子最大检出浓度远低于本项目所选用筛选值；
氟化物、氨氮、石油烃有检出，但各因子最大检出浓度远低于本项目所选用筛选值。
硫化物有检出，检出浓度范围为0.24-4.65mg/kg。硫化物无相关评价标准，且本项目地块内硫化物检出浓度水平较低，本报告不再对硫化物检出结果进行分析。
（2）地下水
①无机物
本地块内地下水中共检出18项无机因子，其中钠在所有监测井检出结果均超《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、氨氮、氟化物等8种因子部分检测井检出结果超评价标准，其他因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
根据检测结果分析，地块内除W4外其余水井溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、氨氮、氟化物、钠等因子浓度水平与对照点基本一致，分析认为溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、氨氮、氟化物、钠超标可能是区域地下水埋深较浅，受人为活动影响较明显，因子超标属于区域性原因，对人体健康影响不大。
W4总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、钠较其他点位超标严重，W4点位位于污水处理站絮凝沉淀池处，分析认为W4点位超标严重可能是因为絮凝沉淀池污水渗漏导致。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、钠为地下水化学性质的综合表征，对人体健康影响不大。
②有机物
本项目地块内有机物共有11种因子有检出，分别为苯胺、苯酚、2-氯苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、邻苯二甲酸二甲酯、菲、蒽、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯、挥发酚，除挥发酚外其余因子检出值均低于本次选用筛选值。
地下水中挥发酚有3个点位有检出且均超出《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，分别为W2（精制棉生产车间北侧管线）、W3（纤维素车间西侧管线）、W4（污水处理站絮凝沉淀池）。其中W2、W3点位位于污水管线处，W4位于污水处理站絮凝沉淀池处，考虑地块历史生产利用棉短绒生产羧甲基纤维素，废水中含有少量酚类，因此W2、W3、W4挥发酚超标可能是污水管线、絮凝沉淀池污水渗漏导致。
地下水中挥发酚主要包括苯酚、甲酚等一元酚，本次调查地下水中所有样品均检测了SVOCs全项，其中包含苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、2，4-二甲基苯酚、2-硝基苯酚、2，4-二硝基苯酚、2-氯苯酚等，根据检测结果，仅有苯酚、2-氯苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚有少量检出，均未超出相应标准，地下水中挥发酚（以苯酚计）最大检出浓度为0.0673mg/L，根据推导计算苯酚筛选值为2.59mg/L，相对较低，因此分析认为地下水中挥发酚对人体健康影响不大。
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据本项目土壤及地下水检测报告统计分析结果，本地块调查工作到该阶段（初步采样分析阶段）结束，因此无需启动详细采样分析及第三阶段土壤污染状况调查工作。
根据检测结果分析，本项目地块土壤和地下水环境质量达到二类用地标准，因此可以作为工业用地安全利用。




